

# 8499c04deda6ac176e058f14fa796f1

## **附件1：标准展位楣板字和搭建信息确认表**



一、参展单位信息

展位号：

联系人： 联系方式：

二、若同一家参展单位有多个标准展位，标准展位之间的隔板是否全打通，请在此说明：（例如：B-001与B-002、B-003打通）

三、楣板字填写要求

标准展位参展单位需组委会统一制作楣板信息的请按标准填写楣板资料。组委会将按照范例格式制作楣板。若需英文名称，名称的首字母大写，有限公司的英文名称将按照国际惯例 Co., Ltd.格式制作,如有特殊要求，请书面形式通知组委会。

中文公司名称: （请正楷书写）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

英文公司名称（请区别大小写）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式参考范例：



四川博览置业发展有限公司

Sichuan Expo Real Estate Development Co., Ltd

四、楣板字和搭建信息提交要求

（一）标准展位参展单位需组委会制作楣板信息，拆除标准展位隔板的请填写好此表格并加盖公章于2023年9月6[日18:00前以传真或电邮形式提交至组委会指定邮箱1336545158@qq.com](mailto:日前以传真或电邮形式提交至组委会指定邮箱%20libingjie@wcif.cn；逾期提供者需另行付费200元/块，若现场修改超过8月)，联系人：赵春燕，联系电话：15983916199。

## **附件2：特装搭建项目承诺书**



认真贯彻和落实《大型群众性活动安全管理条例》及《安全生产法》《消防法》，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以更严密的管理、更科学的方法、更有力的措施，切实抓好安全预防工作。

项目名称： 第二届中外地理标志产品博览会

地点：泸州国际会展中心

责任时段：进场开始至撤除清理完毕离场为止

日期：2023年 月 日至 月 日（进场至离场）

经 公司（参展单位）考察后确认 公司（搭建单位）具有搭建资格，委托其为本展位唯一指定施工单位，并与该公司签定了搭建合同，为确保展台施工及正常运行。

经 公司（搭建单位）确认指派员工（姓名） （职务） （身份证号码） ，为本展台的现场负责人和安全责任人，负责本展台一切事务，与贵单位签署的所有文字内容皆有法律效力，该授权行为所产生的经济纠纷及法律后果皆由我公司承担全部责任。



甲方：参展单位名称：

负责人： 电话：

乙方：施工单位名称：

负责人： 电话：

我们已认真仔细阅读参展手册内容，熟知相关管理规定，我们双方本着安全第一，预防为主，防止安全事故发生，保障生命安全、财产安全，创造良好和有序的安全生产环境，促进展会顺利进行，特制定此承诺书。并就展会期间安全事项向主办方、主场服务方作出如下承诺：



1. 全面配合组委会主场服务商对展台安全进行监督，如我单位委托的施工单位违反相关施工安全规定，主场服务商有权对其进行施工违约扣除。
2. 我单位接受大会组委会的相关音量控制的要求，在展览期间指定专人负责控制音量，将展台内音量控制在70分贝以下，并将相关扬声器朝向展台内部。
3. 我单位承诺不组织锣鼓队等各类乐队和礼仪表演人员进入展区，不组织举牌或模型流动广告进入展区，不在我单位承租的展位范围外向观众派发名片和宣传资料，为参展单位和观众提供一个良好的参展、参观和交易环境。
4. 我单位将认真加强对施工单位的监督，若违反大会相关管理规定，我单位愿意接受大会的处罚，并承担其后果。

委托单位（盖章） 被委托单位（盖章）



授权代表签字： 授权代表签字：

现场负责人手机号： 现场负责人手机号：

年 月 日 年 月 日

## **附件3：****展位设计与施工安全承诺书**

我单位指定的施工现场负责人全面负责现场施工安全、消防安全、结构安全及施工队伍的管理。严格、认真执行《中华人民共和国消防法》《大型群众性活动安全管理条例、国务院505号令》《安全生产法》《展览展销活动消防安全管理暂行规定》等有关消防、安全工作规定，落实各项消防、安全责任和措施，并认真履行职责。遵守展览会、展馆的施工管理规定服从管理人员的监督、检查，确保展位和人身安全。



**一、结构安全**

1.禁止搭建二层、吊点、超高、超面积、跨通道搭建；室内展位限高6米，室外展位限高4米。

2.木质结构跨度不超过6米，钢结构或钢木混合结构跨度不超过8米，展位设计超出以上标准提交结构计算书。



3.保证现场搭建方案与申报审核通过的图纸一致；现场搭建与审核通过的图纸发生冲突时，以现场管理要求为准。

4.框架结构的墙体落地厚度不小于150MM，无框架结构的墙体应根据需要增大墙体厚度（不小于400MM）；超过6米长或超过4.5米高的墙体或特异造型加设钢结构，保证展台具有足够的稳定性。

5.无缝钢管作为承重立柱，直径不低于100MM、壁厚不低于2MM，顶部加配法兰盘与结构固定连接；立柱直接落地接触地面，底部加配不低于600\*600MM、厚度3MM的钢板底盘固定连接；立柱拼接、焊接提交实验检测报告。

6.搭建材料使用合格材料，不使用密度板、刨花板、石膏板等材料作为主体承重结构。

7.主体结构整体接触地面，不在玻璃地台上搭建主体结构。使用玻璃材质装饰展台时做钢化处理（幕墙玻璃厚度不小于10MM）并采用专业的五金件安装固定，安装完后张贴安全标识。



8.木质横梁、墙体采用楔形连接，钢结构应规范连接（焊接、螺栓连接、铆钉连接），不使用绳子、铁丝、扎带等不规范的连接方式。

9.展台搭建保证足够的稳定性，选择强度、刚度都满足需求的材料，室外展台设计时充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素，确保展台无安全事故隐患。

10. LED 屏采用钢结构构件承重并加配背架与足够的配重。

**二、消防、电检安全**

1.所有展位设计、搭建不占用消防通道。安全出口处的展位设计为开放式，不遮挡安全出口；展位的设计、搭建有两个以上出入口，并粘贴好出入口指示、警示标志、禁烟标志，展位公示牌等。



2.展馆内不吸烟，不使用易燃物品（弹力布、稻草、泡沫、仿真草皮及植物等）、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。

3.搭建材料使用难燃或经过阻燃处理的材料，满足消防要求；使用合格的双层绝缘导线及电缆线并穿管，不使用麻花线或未达标的线缆；电路接驳使用接线端子。

4.不堵塞消防通道、遮挡消防设施设备，不在防火卷帘门及消防黄线内堆放物品。

5.按展会要求按时配备灭火器并按消防要求摆放。

6.不私拉乱接电源、水源；合理分配电器回路，不超负荷用电，用电设备及材料的使用与所提交的检验合格证一致。展台使用的电器设备、线路均应按照相关电气安全规程安装、铺设。室外安装电器及配电箱等电器应做好防雨、防漏电处理。



7.展位封顶不使用如弹力布等易燃材料，封顶材料做阻燃处理并满足消防渗水需求，封顶不遮挡展馆消防系统，布质材料封顶最大限度为展位面积1/2，木质及石膏板封顶最大限度为展位面积1/3，每500平米增加配置35KG高射程干粉灭火器2具（请自备）。

8.搭建材料做防火阻燃处理，不使用太阳灯、金卤灯等高发热电器，优先选用LED等低能耗电器。灯箱内电器与可燃物保持足够的安全距离，灯箱预留散热孔。

9.不明火作业（电焊、喷灯、切割等产生火花的作业），如有特殊情况，提前向主场服务商递交书面申请，获得许可后在指定区域操作。

**三、施工安全**

1.佩戴合格的安全帽、施工证件、规范着装进入展馆施工；不疲劳、酒后作业，杜绝违规操作。

2.地台设置无障碍通道，转角处钝化处理；地台施工完成后设置明显的安全标识，地毯下方铺设线缆时设置明显安全标识。



3.不在现场初加工、涂刷腻子、喷涂漆料，上述作业在做好防护时进行修补或接缝处理。

4.不外包第三方无资质公司或个人搭建、撤展。

5.高处作业佩戴安全绳、安全帽，使用安全的提升工具及登高工具，并派专人指挥、看护、设置警戒区。使用操作平台及脚手架保证架体连接牢固、平稳，隔板齐全，提升工具、脚手架在移动过程中，工具及平台上不停留操作人员和物品。使用移动脚手架时，轮子采取固定措施，操作平台设置不低于1.2m的护栏。

6.特种作业人员持证上岗，随身携带证件以备检查（电工证、高处作业证等）；保证特种作业人员只从事自身专业的施工，不跨专业施工。

7.施工、撤展设置安全区域、安全警戒人员，不野蛮施工、不违规撤除展台，严格遵守展会相关规定，安全、有序撤展。



8.搭建、撤展时，老、弱、病、残、孕及未成年不进入展馆。

**四、展会管理规定**

1.不打架斗殴、私自维权，有劳资纠纷时通过相关职能部门进行申诉处理。

2.现场始终保持有现场负责人配合各部门的管理工作，开展期每个展位须安排电工、木工等人员值班，发现问题及时处理。

3.未办理入场手续，不私自进场、用电、加班。

4.搭建的展台高于相邻展台时，高出部分使用无文字、LOGO、广告的白色物料做美化处理。

5.服从展会工作人员的监督管理，收到整改通知书后按时完成整改后及时联系工作人员核查消单。

6.为了便于现场施工管理，施工人员统一着装（印有搭建单位名称、标识的工服）。



7.严格按照展会要求在规定的时间内完成展位的搭建及展位的撤除工作，接到会议通知按时参加。

8.布展期不允许私自使用展期用电，闭馆时应关闭展位的设备及电源（不含24小时用电）。

9.建筑材料、装修垃圾等须清运彻底，不乱堆乱放，展期不在公共区域摆放物品。

10.不在展馆的顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑展位结构及装饰物。

11.展位使用特殊设备提前申请，如水幕、水池、烟雾机等。



12.严格遵守财务规定，按时缴纳费用，妥善保管缴费单据，及时登记开票信息。

我单位系“第二届中外地理标志产品博览会” （展位号）的施工搭建单位。

**我单位在此向组委会作出以下承诺：**

**已认真阅读并承诺严格遵守以上条款，若违反相关规定，由我单位全部承担由此造成的经济和法律责任；接受施工违约处理标准扣除相应的施工保证金。**



施工单位名称（公章）：

施工单位负责人签字：

施工单位负责人电话：



年 月 日

## **附件4：展会服务申请表**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 单位 | 价格（元） | 数量 | 金额（元) |
| 布撤展证 | | | 个 | 0 |  |  |
| 特装保证金 | 100㎡以内（含100㎡） | | ㎡ | 10000 |  |  |
| 100㎡以上 | | ㎡ | 20000 |  |  |
| 标准展位施工保证金 | | | 元/个/展期 | 600 |  |  |
| 施工用电 | 220V/16A | | 处/展期 | 0 |  |  |
| 展期用电 | 220V/16A | | 处/展期 | 0 |  |  |
| 380V/16A | | 处/展期 | 0 |  |  |
| 380V/32A | | 处/展期 | 0 |  |  |
| 注：  1.特装展位押金包含特装施工、清洁押金。  2.搭建商须自带灭火器，每50㎡ 2具，不足50㎡按50㎡计算。  3.特装展位每个企业可申请3个布撤展证。  4.场馆仅供应以上用电，如有特殊需求，请提前 10 天向现场服务组申请。  5.展览期间 24 小时供电（仅限冰箱、充电器、电视等小电器）。  6.搭建商请务必自带二级电箱、电缆。  7.场馆单个电井最大功率为 12KW。  8.主办方有权根据展商申请和实际情况，总体协调，合理安排各展位用电量。  9.搭建商申请用水的，请务必自带接驳材料。 | | | | | | |
| 四川博览置业发展有限公司  联系人：赵春燕  电话：15983916199  邮箱：[1](mailto:日前以传真或电邮形式提交至组委会指定邮箱%20libingjie@wcif.cn；逾期提供者需另行付费200元/块，若现场修改超过8月)336545158@qq.com | | 收款单位：中展励德（成都）会展有限公司  开户银行：中国光大银行股份有限公司成都金牛支行  人民币账号：39900180800315585 | | | | |
| 备注：  请认真填写完毕，以邮件形式发送至主场服务商，字迹清晰并加盖公章 | | | | |
| 参展单位： | | | | | | |
| 搭建单位： 展位号： | | | | | | |
| 联系人： 电话： | | | | | | |
| 传真： 电子邮件： | | | | | | |
| 日期： 盖章： | | | | | | |

## **附件5：展会退押申请表**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展馆号+展位号 |  | | 展位面积 |  |
| 参展单位/施工单位名称 |  | | | |
| 施工负责人姓名+手机 |  | | | |
| 展位拆除情况 | 已清理干净 |  | | |
| 未清除干净 |  | | |
| 施工保证金退还说明  （不含丢失证件押金） | 全部退还 |  | | |
| 扣除金额 |  | | |
| 主场服务商负责人签字 |  | | | |
| 说明 | 1.退还施工押金时必须持此确认单。（请妥善保管）  2.展台施工材料及垃圾全部清理干净后，经主场现场管理人员签字。  3.如在布展及展出期间有发生任何安全事故、损坏展馆设施等情况发生，相应的处罚金额将在押金中扣除。  4.退还押金时间：所有进场搭建的施工单位必须向主场服务商缴付施工押金，施工单位如无违反泸州国际会展中心安全管理规定并清场完毕的，押金将于展览会结束后30个工作日内退回。  5.请施工单位自留，撤展当天自带，施工证撤展当天退还 | | | |

